|  |
| --- |
|  |
| **ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน** |
| **เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุภายใน หมู่ที่ 1,2,5,6,7,11 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี** |
|  |
| องค์การบริหารส่วนตำบลอิปันมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุภายใน หมู่ที่ 1,2,5,6,7,11 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังนี้                      ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุภายใน หมู่ที่ 1,2,5,6,7,11 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้ปริมาตรหินผุเกรดบดอัดแน่นจำนวน 3,340 ลูกบาศก์เมตร ใช้ปริมาตรหินใหญ่ เกรดบดอัดแน่นจำนวน 416 ลูกบาศก์เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้  1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 1,2 ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 930 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 338 ลูกบาศก์เมตร  2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุถนนคลองเหียน หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 266 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาตร หินผุ จำนวน 87 ลูกบาศก์เมตร  3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายหน้าโรงเรียนบ้านไสขรบ-คลองเหียน หมู่ที่ 5 บ้าน ไสขรบ ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.10 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 1,170 ลูกบาศก์เมตร  4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายควนกลาง หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน รายละเอียดดังนี้  ช่วงที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 57 ลูกบาศก์เมตร  ช่วงที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.08 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 666 ลูกบาศก์เมตร  5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยบนนา หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน รายละเอียดดังนี้  ช่วงที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 146 ลูกบาศก์เมตร  ช่วงที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 4.5 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุ จำนวน 96 ลูกบาศก์เมตร  ช่วงที่ 3 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 29 ลูกบาศก์เมตร  /6. โครงการ...  -2-  6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายเกษตรตาปี หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน รายละเอียดดังนี้  ช่วงที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 192 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.10 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 125 ลูกบาศก์เมตร  ช่วงที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 4.20 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 44 ลูกบาศก์เมตร  ช่วงที่ 3 ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 1,360 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 445 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินใหญ่จำนวน 5 จุด ใช้ปริมาตรหินใหญ่จำนวน 416 ลูกบาศก์เมตร  7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยสำเริง หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 137 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ชุด **(ป้ายถาวร และป้ายชั่วคราว) (ระยะเวลาดำเนินการ 140  วัน)** รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันกำหนด  **ราคากลางเป็นเงิน 1,652,000.00  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)** |
| **ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้** |
| 1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน **ในวงเงินไม่น้อยกว่า 826,000.00 บาท**                    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ณ วันที่ประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้                    5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ                     6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ |
| กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างใน วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ หมู่ที่ 1,2,5,6,7,11 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป  /กำหนด...  -3- |
| **กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2558  ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558**  **ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สถานที่ดังต่อไปนี้**  **1. กำหนดการยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558** ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปันในวันและเวลาราชการ  **2. กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 -16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  2 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป** ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอพระแสง ชั้น 2 |
| ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี **ในราคาชุดละ 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน)** **ระหว่างวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.** และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมายเลขโทรศัพท์ 077-369130 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.eipun.go.th และ](http://www.eipun.go.th และ) www.gprocurement.go.th |
|  |
| ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 |
| |  | | --- | | (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ | | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน | |  | |  | |

ส่วนบนของฟอร์ม



ส่วนล่างของฟอร์ม