|  |
| --- |
|  |
| **ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน** |
| **เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบุกเบิกถนนหินผุภายใน 2,3,4,7,8,12 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี** |
|  |
| องค์การบริหารส่วนตำบลอิปันมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบุกเบิกถนนหินผุภายใน หมู่ที่ 2,3,4,7,8,12 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังนี้                      ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบุกเบิกถนนหินผุภายใน หมู่ที่ 2,3,4,7,8,12 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมพื้นที่ 37,927 ตารางเมตร ใช้ปริมาตรหินผุ 3,025 ลูกบาศก์เมตร เกรดบดอัดแน่นใช้ปริมาตรดินถม 119 ลูกบาศก์เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้  1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยลุงคล้อย หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน รายละเอียดดังนี้  ช่วงที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 3 เมตร ยาว 288 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 78 ลูกบาศก์เมตร  ช่วงที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 3.5 เมตร ยาว 88 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.10 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 31 ลูกบาศก์เมตร  ช่วงที่ 3 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 3 เมตร ยาว 174 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 48 ลูกบาศก์เมตร  2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายโอภาส หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 1,217 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุ จำนวน 546 ลูกบาศก์เมตร  3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยตาเคี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 1,180 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุ จำนวน 430 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน  4. โครงการบุกเบิกถนนสายหนองเป็ดหมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 1,280 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.10 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 666 ลูกบาศก์เมตร ใช้ปริมาตรดินถม 119 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60x0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน  5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 528 ลูกบาศก์เมตร  6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยลุงดำ หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 527 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุ จำนวน 240 ลูกบาศก์เมตร  /7. โครงการ...  -2-  7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยลุงเหียม หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจรหินผุกว้าง 4 เมตร ยาว 1,260 เมตร หินผุเกรดบดอัดแน่นหนา 0.07 เมตร ใช้ปริมาตรหินผุจำนวน 458 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ชุด **(ป้ายถาวร และป้ายชั่วคราว) (ระยะเวลาดำเนินการ 60  วัน)** รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันกำหนด  **ราคากลางเป็นเงิน 1,338,000.00  บาท  (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**  **ราคางบประมาณเป็นเงิน 1,337,000.00  บาท  (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)** |
| **ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้** |
| 1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน **ในวงเงินไม่น้อยกว่า 534,800.00 บาท**                    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ณ วันที่ประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้                    5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ                     6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ |
| กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างใน วันที่  15 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ หมู่ที่ 2,3,4,7,8,12 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  15 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป |
| **กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  30 เมษายน 2558  ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558**  **ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สถานที่ดังต่อไปนี้**  **1. กำหนดการยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558** ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปันในวันและเวลาราชการ  **2. กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 -16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  19 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป** ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอพระแสง ชั้น 2  /ผู้สนใจ...  -3- |
| ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี **ในราคาชุดละ 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน)** **ระหว่างวันที่  30 เมษายน 2558 ถึงวันที่  18 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.** และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมายเลขโทรศัพท์ 077-369130 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.eipun.go.th และ](http://www.eipun.go.th และ) www.gprocurement.go.th |
|  |
| ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 |
| |  | | --- | | (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ | | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน | |  | |  | |

ส่วนบนของฟอร์ม



ส่วนล่างของฟอร์ม